Veuillez fournir ici : 

Le rapport de test d'étanchéité à l'air faisant état 
de la mise en pression et dépression du bâtiment
aux différents palliers
jusqu'à une différence de pression int / ext de plus de 50 Pascals

le volume intérieur utilisé pour le calcul doit être validé en amont par le labellisateur en charge du projet

Pour les bâtiments dont le volume est supérieur à 4000m3, le rapport doit préciser les valeurs de n50 et de q50



-Toutes les informations générales sont-elles incluses ?

   Testeur : nom, adresse et signature
   Objet
   Date du test
   Dispositif
   Norme de mesure (norme)
   Températures intérieure et extérieure
   Vitesse du vent
   Coefficient de débit Cenv
   Coefficient de fuite CL
-La mesure de l'étanchéité à l'air est-elle effectuée conformément à la norme ISO 9972 (Méthode 1) ?
-La calcul de volume d'air pièce par pièce du bâtiment est-il inclus ? Le calcul est-il correct ?
-L'emplacement d'installation du ventilateur a-t-il été documenté ?
-L'étanchéité temporaire de l'enveloppe du bâtiment a-t-elle été enregistrée (obturateurs des conduits d'air extérieur et d'air d'évacuation au moins) ?
-Une série de mesures en pression positive ET en pression négative a-t-elle été réalisée ?
-Pour chaque série de mesures, 5 points de mesure ont-ils été utilisés à des différences de pression différentes (valeur la plus élevée ± 50 Pa au moins) ?
-L'exposant de débit "n" est-il compris entre 0,5 et 1,0 (sinon, cela indique une erreur de mesure due à un changement dans l'enveloppe, par exemple une ouverture de fenêtre) ?
-La valeur moyenne de la différence de pression naturelle est-elle comprise entre -5 et 5 Pa (mesure de la différence de pression avant et après chaque série de mesures) ?
-Remarque : Si la vitesse du vent est supérieure à 6 m/s (21,6 km/h) OU si la force du vent est supérieure à 3 Beaufort, les valeurs limites indiquées pour la différence de pression seront généralement dépassées.
-En général, les valeurs de pression positives et négatives n50 sont relativement proches l'une de l'autre. S'il existe des différences significatives entre les deux résultats, une explication plausible doit être donnée dans le rapport de mesure.

Merci également de consulter la checklist jointe (en anglais).