Si les VMC ne sont pas certifiées PHI ou le sont mais fonctionnent hors de leur plage de débit de certification, alors une étude spécifique du rendement doit obligatoirement être demandée au PHI. 
Mettre en œuvre des CTA certifiées par le PHI n’est pas une obligation, cependant cela simplifie le processus de labellisation. Selon notre expérience, les rendements des VMC double-flux recalculés par le PHI sont inférieurs à ceux calculés par le fabricant. 
Nous ne connaissons pas le contenu exact de leur méthodologue de calcul et ne pouvons donc pas en anticiper les résultats.  
Pour demander le recalcul du rendement au PHI (facturé 550 € HT/centrale) de VMC non certifiées dont le débit est > 600 m3/h, voici les éléments dont nous avons besoin impérativement pour chaque centrale et à son point de fonctionnement (débit) : 

Données de conception théoriques (fiches techniques) sur la base d'un logiciel du fabricant. Le fabricant de la centrale de ventilation est responsable de l'exactitude des caractéristiques du produit et doit fournir les données de conception spécifiques au projet.

Efficacité de la récupération de chaleur  
Conditions aux limites pour le calcul de l'efficacité de récupération de chaleur par le logiciel :
- Température de l'air extérieur 4°C
- Température de l'air extrait ≥ 21°C
- Humidité relative de l'air extrait ≤ 30% (pas de condensats dans l'air évacué)
- Taille (par exemple, diamètre, longueur) et matériau constitutif de l'échangeur de chaleur, ainsi que des informations sur les ventilateurs (fiches techniques des moteurs).

L'efficacité de récupération de la chaleur doit être déterminée conformément à la norme EN 308.
La consommation électrique de l'unité de ventilation (correspondant à la chaleur résiduelle du ventilateur) ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'efficacité de récupération de la chaleur. 

Pour chaque centrale, le calcul de l’efficacité de la récupération de chaleur doit être réalisé  pour les débits volumiques d'air frais et d'air vicié correspondant au projet. Les pertes de charge spécifiques au projet du réseau de gaines doivent être utilisés (il est également possible de considérer la pression externe avec une valeur standard de 250 Pa).
