Veuillez fournir ici : 

L'intégralité des calculs de ponts thermiques effectués pour le projet 

Angles sortants / rentrants
Acrotères ou connexion façade / pignon avec toiture 
Faitage 
Connexion Mur extérieur / dalle 
Mur de refend / dalle 
semelle de fondation
traversée de Balcon
plancher intermédiaire
Mise en oeuvre des menuiseries ( latérales, appui, seuil, linteau, coffre VR ou BS0)


Merci de fournir également le repérage détaillé de tous ces ponts thermiques sur plans, avec une légende claire
faire correspondre les noms données dans le phpp avec ceux de ce dossier.

Le calcul des ponts thermiques de mise en oeuvre des fenêtres est OBLIGATOIRE en phase EXE. Exception : si les châssis sont certifiés PHI et mis en oeuvre exactement de la même manière que sur le certificat, alors les valeurs de PT indiquées dans le certificat peuvent être employées dans le PHPP en phase EXE.